                                             
                

同开审批环函〔2026〕5号
关于山西埃隆纳米材料有限公司
年产10吨裸硅球、键合硅球生产线建设项目
环境影响报告表的批复

山西埃隆纳米材料有限公司：
你公司报送的《山西埃隆纳米材料有限公司年产10吨裸硅球、键合硅球生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
一、山西埃隆纳米材料有限公司年产10吨裸硅球、键合硅球生产线建设项目位于大同经开区生物科技创新产业园。大同经济技术开发区发展与行政审批部于2025年12月16日对该项目进行了备案，项目代码：2512-140251-89-05-382738。项目总投资1500万元，其中环保投资174万元。主要建设内容及规模：租赁大同经济技术开发区生物科技创新产业园1#标准化厂房，主要建设洁净车间、原料及成品存储设施、质检实验室及相关生产线和配套设施，年产裸硅球、键合硅球10吨。
在严格落实“报告表”提出的各项环境保护对策措施的情况下，做到污染物达标排放，满足污染物排放总量控制指标的前提下，我单位原则同意该项目按专家评审意见修改后的“报告表”及评估报告所确认的项目性质、规模、地点、采取的生产工艺、污染防治措施进行建设。                   
 二、在项目设计、建设和运行管理中要重点做好以下工作：
（1）认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实“报告表”提出的各项污染防治措施，降低对周边环境的影响。
（2）大气污染治理措施。浓盐酸稀释废气采取通入密闭碱液罐方式进行治理；陈化、干燥、焙烧废气通过管道连接方式送入废气处理设施，废气处理采用酸洗+氧化喷淋+除雾+二活性炭吸附+15m高排气筒排放进行处理。特征污染物NH3、HCl参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573 -2015）及修改单表4 中大气污染物特别排放限值；未规定的二甲苯、甲醛、NMHC 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中二级标准； NMHC 有组织排放浓度参照《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017 年专项治理方案》（晋气防办[2017]32 号）要求；无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）。    
（3）水污染治理措施。废水包括生活污水、制纯水废水及生产废水。生活污水和制纯水废水经污水管线直接排入大同市御东污水处理厂处理；生产废水则先经自建污水处理站（污水处理站采用“调节池→絮凝沉淀池→石英砂过滤→活性炭过滤”工艺，配套污泥浓缩+压滤处理系统，处理能力为15m3/d 。）预处理，处理后废水排入大同市御东污水处理厂处理。废水排放参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573 -2015）表1中的间接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962 -2015）B 级标准，其中COD 和氨氮执行大同市御东污水处理厂纳管标准。 
（4）噪声污染治理措施。选用低噪声设备，采取基础减振、室内隔声等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响。运营期南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）4 类标准，其余三侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3 类标准。
[bookmark: _GoBack]（5）固体废弃物污染治理措施。生活垃圾收集后由园区环卫部门定期清运；废离子树脂、废过滤膜、有机废水、废包装材料、废油、废油桶、废活性炭、污水处理站污泥、盐酸雾吸收废液、喷淋塔酸洗废液、喷淋塔氧化吸收废液属于危险废物，危险废物在危废贮存库（40m3）内分区暂存，及时委托有资质单位处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等相关要求。 
三、严格落实“报告表”提出的环境管理和环境监测计划，加强区域环境质量的监测。落实地下水、土壤污染防治措施，制定环境保护相关制度和防止污染事故应急措施，确保环境风险降至最低。  
四、本项目主要污染物排放总量控制指标为：挥发性有机物0.039t/a。 
五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。
六、应将以上意见和“报告表”规定的保护措施落实到设计与施工中。严格执行环境保护“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产或者使用；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。
七、大同市生态环境局开发区分局负责本项目的日常监督、管理工作。


大同经济技术开发区发展与行政审批部     
                        2026年8月28日                                                                                                                                   
















抄送：大同市生态环境局开发区分局、山西铭泽阳光环保科技有限公司
