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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	4万吨/年纯净水生产线建设项目

	项目代码
	2607-140251-89-05-833321

	建设单位联系人
	杨磊
	联系方式
	15111916222

	建设地点
	山西 省 大同 市 大同经济技术开发 区 装备制造产业园园通街365号。

	地理坐标
	（113度26分4.702秒，40度6分45.591秒）

	国民经济

行业类别
	C1522（罐）装饮用水制造；
C2926 塑料包装箱及容器制造
	建设项目

行业类别
	26饮料制造 152*有发酵工艺、原汁生产的；
53塑料制造业292其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目 

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	大同经济技术开发区发展与行政审批部
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	75

	环保投资占比（%）
	15
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	3558

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：规划名称：《大同经济技术开发区起步区控制性详细规划(装备制造业基地)(2021-2035年)》

审批机关：大同经济开发区管委会；
审批文件文号：同开管发〔2022〕12号。

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件：《大同经济技术开发区起步区控制性详细规划(装备制造业基地)(2021-2035年)环境影响报告书》

审查机关：大同市生态环境局；
审批文件文号：同环函〔2022〕304号。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《大同经济技术开发区起步区控制性详细规划(装备制造业基地)(2021-2035年)》相符性分析
（1）规划范围：

基地规划范围西至大准铁路以东和208国道；东至规划园和路；南至园华路；北至氢都北外街。基地规划总面积为19.05km2。根据《大同市国土空间总体规划(2021-2035》“三区三线”成果，经叠图分析，装备制造业基地规划范围内与划入“三区三线”的范围为15.39km2，未划入“三区三线”的范围为3.66km2。基地发展不能突破《大同市国土空间总体规划（2021-2035）》中规定的范围，因此本基地将划入“三区三线”的范围为15.39km2的面积作为可开发面积，将未划入“三区三线”的范围为3.66km2的面积作为不可开发面积，不可开发面积应保持现状。

（2）规划年限：

本规划的规划时限与《大同经济开发区总体规划（2018-2035年）》保持一致，即本规划时限为2021-2035年，近期为2021~2025年，远期为2026~2035年。

（3）规划定位：

基地规划以新能源产业城片区为带动，高端制造产业片区为基础，提升现有提高企业能效，进一步壮大规模，充分发展新能源、新材料、新技术、新应用，推动基地朝向智能化、高端化发展。同时通过现代化仓储物流园的打造，形成公、铁、空一体化货运交通体系和区域性物流中心设施，并实现仓储、配送、运输、跟踪和营销为核心的物流业信息化平台，为入园企业提供“一站式、立体化、全方位”服务。

（4）产业定位

发展提升装备制造及大数据产业，实现从“制造”向“智造”转变。以高端装备制造、大数据、风电整机制造、光伏、新能源为重点发展方向；立足空、铁、陆多式联运，着力发展陆港自由贸易区及其配套产业；依托地区特色种植，以农业科技研发为引擎，建立绿色农业发展区；同时布局装备科普、教育和培训，辅助发展产业孵化园区。

（5）功能结构

规划形成“一轴两带、一核三点、一镇四片”的功能结构。大同经济技术开发区起步区控制性详细规划（装备制造业基地）空间结构图见附图。

陆港自由贸易片区：位于208国道以西，面积为2.17km2。依托现有的陆港建成区，建设外贸转型升级基地和外贸公共服务平台。

现代物流园区：依托得大高速下道口进行多式联运的陆港业务的构建，承担保税、仓储、检验检疫、配送、物流信息、物流金融、电子交易等多项功能。

管理服务区：坚持高起点、高标准、多功能的理念，链条式服务制度，集中为投资企业办理行政审批服务事项，为投资人提供个性化、信息化服务。

展销交易区：以商贸金融功能为主，集交易、展示、金融、营销、电商、文化交流等诸多功能为一体的商品展销中心，同时打造电子交易平台的打造，实现跨区域采购。

综合配套区：为片区内部科研人员、产业工人提供居住、交流、文化生活的集中片区。

新能源产业城片区：位于208国道以东，面积为8.28km2。

新能源智慧科创区：积极落实省市政策，构建全方位立体化、网络化的新能源科创服务体系，促进新能源科创资源要素汇聚富集并合理有效流动，提升产业创新发展能力。通过组建产学研联盟，使相关信息资源得到充分交流共享，促进技术成果能及时转化应用，资源要素优势充分发挥。

新型装备制造园区：注重以新型能源为核心的装备制造企业的空间集聚，发挥企业间专业化分工协作的作用，建设多元化、现代化、智能化于一体的先进制造区。

高端制造产业片区：位于园泰路以东，面积为4.60km2。

高端裝备制造园区：主要是依托现有企业及设施，进一步壮大规模，推动企业智能化、加强与氢都新能源科研合作和成果转化，高端化发展。

产业孵化园区：布局装备科普、教育和培训、科技企业创新孵化内容，空间上采用新型产业建筑，功能上注重办公、研发等多环节的协同，通过产业链和创新链的结合，培育创新动力。

绿色农业发展示范区：位于园区最东段，周士庄镇南部，面积为1.25km2。依托地区特色种植，以农业科技研发为引擎，加大生态保护力度、建立农业绿色生产技术、打造绿色功能品牌、构建绿色发展服务支撑体系，充分带动上游农产品的特色种植，下游特色农业产品加工生产，打造绿色农业发展示范区。

（6）用地布局

基地用地包括陆港自由贸易区、新能源产业区、装备制造区、绿色农业发展示区、产业孵化园区及其相关的综合配套区。基地规划城镇建设用地面积为14.69km2。大同经济技术开发区起步区控制性详细规划（装备制造业基地）用地规划图见附图6。

本项目占地共涉及1个地块，占地为工业用地。项目用地符合园区用地要求。
本项目为瓶装水生产线建设项目，项目主要依托现有标准化厂房、建设生产线及配套设施。建设占地为工业用地，项目位于大同经济技术开发区起步区控制性详细规划（装备制造业基地）新型装备制造园区范围内，符合园区产业定位。因此项目符合《大同经济技术开发区起步区控制性详细规划（装备制造业基地）》的要求。
2、园区基础设施依托可行性分析
（1）供水

给水水源：水源由城市水厂联合供水。

给水设施：规划区内设置三座给水泵站，一座位于208国道东侧，设计供水规模15万m3/d；一座位于京包铁路北侧仓储区内，设计供水规模1.5万m3/d。另一座位于园区东部雁同东延路，设计供水规模4.5万m3/d。

给水管网布置：规划区内居民生活和公建等用水主要由市政管网供给，供水干管采用环状布置，一般沿道路东南侧建设。

本项目供水由园区供水管网就近接入。

（2）排水

规划区内排水体制采用雨污分流制，依托污水处理厂进行处理，污水处理率须达100%，工业废水先行处理后，低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级污染物控制项目的限制，再排入市政污水管网。污水主要沿云州街及G208污水干管，排入御东污水处理厂。

目前园区污水管网已敷设至项目区域，项目生活废水直接接入园区污水管网。

（3）供电

规划区内供电电源为近期由大同二电厂提供，远期由湖东热电厂提供，用电最大负荷为21.06万kW。其中220kV高压线单塔走廊宽度为30m，110kV高压线走廊宽度为20m。

（4）供热

规划区内建筑必须采用节能措施，以节能降耗，片区内总热负荷为685.55MW。

集中供热管网已接入厂区，采用城市集中供热方式。规划区内设置36座换热站，根据各供热区的供热面积，单座换热站规模宜控制在20~50MW以内，占地面积不小于400m2。本项目办公、生活冬季采暖依托园区集中供热。

（5）环境卫生

规划区内设置1座中型垃圾转运站，占地为0.4hm2，5座垃圾收集站。本项目不自设垃圾收集站，在办公楼、公寓楼、酒店等设置垃圾桶进行收集垃圾。集中收集后统一由环卫部门运送至园区内垃圾转运站集中处理。

目前园区供电、供水、排水、供热、环境卫生等系统已覆盖本项目建设地点，项目依托园区基础设施可行。
3、规划环境影响评价的符合性分析

依据《大同经济技术开发区起步区控制性详细规划(装备制造业基地)(2021-2035年)环境影响报告书》环境准入清单、评价结论及审查意见，分析本项目与之符合性见下表。

表1-1   与开发区规划环评评价结论的符合性分析
序号

相关要求

符合性

1

规划实施后，基地以“三区三线”作为空间开发保护的约束和依据，严守可开发区域进行产业布局，禁止使用可开发区域以外用地。

本项目位于可开发区域内。

2

严格落实基地规划范围内施工工地扬尘整治“六个百分百”要求，强化监管，杜绝扬尘。推行“阳光施工”、“阳光运输”，减少夜间施工、运输。依法严查渣土运输车辆未按规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等行为。开展对基地重点路段、重点时段的执法检查，依法重处超载抛洒行为。

本项目施工过程按照“六个百分之百”环境规范管理要求，推行“阳光施工”、“阳光运输”。施工期间加强环境管理、项目建设单位严格按照有关规定，不沿途抛洒、随意倾倒等。

3

基地鼓励发展节水工艺及产品，限制高耗水工艺及产品，通过提高工业水重复利用率及中水回用率，从根本上减少新鲜水消耗，城市供水可以满足用水需求，水资源利用结构合理。基地现状配套给水管网较为完善，通过规划给水管网的实施，基地将形成更为完善的供水系统，为入驻企业提供有利保障。

本项目纯净水制备工艺水利用率较高，项反渗透浓水全部回用厂区，无直接外排尾水。
4

基地产生一般工业固体废物的单位按照有关规定对其产生的一般工业固废物进行综合利用；暂时不利用或者不能利用的，应当按照环评文件要求和项目涉及要求，建设一般工业固体废物贮存设施或场所，对产生的一般工业固体废物进行安全分类存放，最终外售物资部门。基地管委会负责统筹工业固废资源化利用工作，促进工业固废资源化利用效率的有效提升。基地不单独设立危险废物暂存点，产生危险废物的单位按照有关规定建设企业内部危险废物暂存设施或场所，对危险废物进行分类收集贮存，最终交由具有相应资质的单位进行处置。
项目产生的职工生活垃圾由当地环卫部门定期收集后统一处理。一般工业废物如废包装材料外售。项目危险废物交由具有相应资质的单位进行处置。项目产生的固废得到妥善处置。
5

实施城市节能减碳工程，开展建筑、交通、照明、供热等基础设施节能升级改造，推进先进绿色建筑技术示范应用，推动超低能耗建筑、近零碳建筑现模化发展。

本项目不涉及重点碳排放。

表1-2   规划环评审查意见的符合性分析
序号

规划环评审查意见

本项目具体情况

符合性

1

衔接大同市“十四五”生态环境保护规划要求，将环境承载能力作为确定工业基地发展定位和规模的基本依据。坚持保护优先、预防为主，坚持以资源、环境承载力为基础，突出绿色发展理念，控制基地建设规模和建设时序。
本项目为瓶装水生产线建设项目，满足园区环境准入条件。
符合
2

结合“三区三线”国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控要求，明确禁止开发范围，严格规划项目环境准入，入园（基地）项目污染物排放强度和资源能源利用效率等均需达到同行业国内先进水平，构建区域性、生态型、循环型产业体系，引导促进园区（基地）绿色、节能、低碳和高质量发展。
本项目租用现有工业用厂房建设，不新增占地，位于装备制造业基地中新型装备制造园区，符合园区产业定位。本项目不属于限制及禁止类发展产业，满足入区工业项目的环境门槛。
符合
3

大同市是水资源严重匮乏区，基地应按照“分质供水、优水优用、一水多用以及水资源的梯级利用”原则，减少市政新鲜水用量，提高生产废水的循环利用率。基地工业和绿化用水要优先使用中水，减少废水排放。重点管控文瀛湖水环境安全，基地企业外排水不得进入文瀛湖污染水环境。
项目用水主要为纯净水生产线用水，生产废水主要为纯水制备废水，全部回用于场地内硬化地面及道路洒水；生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网，最终排至大同市御东污水处理厂。
符合
4

强化大气污染治理，改善空气质量。严格落实区域污染物削减，持续改善区域大气环境质量。基地继续严格落实集中供热，完善供气设施，进一步优化基地能源结构，实现污染物总量控制。实行严格的污染物排放标准，推进现有项目污染治理提标改造。全面落实“双碳”目标，严格控制碳排放
本项目在落实环评提出措施后，能够废气全部达标排放。
符合
5

严格控制基地的环境风险。建立环境风险防控体系，提高环境应急能力。设置满足要求的事故废水收集系统，防止泄漏物和消防废水等进入外环境。明确基地企业环境风险防范主体责任，定期开展环境风险应急演练。进一步加快完善基础设施建设，公用配套设施满足基地规划需求。
环评要求企业应制定风险防范措施、编制突发环境事件应急预案，并建立风险排查、监管、应急防范机制。
符合
6

对未划入“三区三线”3.66km2范围内的企业在保持现状的条件下，区域内的企业通过提标升级改造必须满足生态环境要求，其污染物必须做到达标排放。
本项目租用现有工业厂房，位于装备制造业基地新型装备制造园区，不在未划入“三区三线”范围内。
符合
7

加快对基地产业规划的调整修编工作，对现有不符合产业定位及未划入“三区三线”的规划应进行优化调整，以满足本基地规划要求。根据基地的发展规划和产业定位，制定基地新的行业准入清单。
本项目租用现有工业厂房，位于装备制造业基地新型装备制造园区，不在未划入“三区三线”范围内。
符合
综上所述，本项目位于大同经济技术开发区起步区控制性详细规划（装备制造业基地）新型装备制造园区范围内，项目为装饮用水制造及 塑料包装箱容器制造项目，本项目建设符合规划环评结论及其审查意见要求。


	其他符合性分析
	一、本项目三线一单的符合性分析

1、生态保护红线
本项目在工业用地范围内进行建设，占地范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，不属于重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区，满足生态保护红线要求。根据山西省“三线一单”数据管理及应用平台智能研判结果，本工程用地范围为“大同经济技术开发区装备制造园区地块大气环境高排放重点管控单元”。项目与管控单元相符性见下表1-3。大同市生态环境管控单元图见附图4。

表1-3项目与管控单元符合性分析一览表
环境管控单元要求
本项目情况
符合性
大同经济技术开发区装备制造园区地块大气环境高排放重点管控单元ZH14021520004
空间布局约束
1.执行山西省、重点流域、大同市的空间布局准入要求，入园企业需符合园区产业定位。
执行山西省、重点流域、大同市的准入要求。符合园区产业定位
符合
2.园区内不得布局使用溶剂型涂料的装备制造企业。
不属于涂料制造企业
符合
3.合理布局人类生存和发展所需的生态、生活及生产空间，生产与生活空间之间应设置不少于50米的空间隔离带。
厂区内不设生活区
符合
4.园区入驻企业环境防护距离内不得有桑干河自然保护区等环境敏感目标。
敏感目标不涉及桑干河自然保护区，距保护区边界约15km

符合

污染物排放管控
1.执行山西省、重点流域、大同市的污染物排放控制要求。
本项目严格执行山西省、重点流域、大同市的污染物排放控制要求。
符合
2.开发区规划新增项目在区域大气环境稳定达标前，要求执行现役源1.5倍削减量替代，特征污染物监测超标要求按照倍量削减的原则进行削减。
区域大气环境已达标，申请总量不超过控制指标
符合
3.开发区范围内禁止新建燃煤或其他高污染燃料供热锅炉或项目。
不涉及
符合
4.园区涉水企业应自行建设污水处理设施，提高污水回用率，确需排放的，要进入园区污水处理设施，严禁单独设置排污口。园区污水处理厂外排废水化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达地表水Ⅳ类标准。园区污水达到全收集、全处理。
无工业废水外排，生活污水进入园区污水管网
符合
环境风险防控
1.所有入园企业应根据其涉及危险废物性质、使用情况等落实其事故风险防范、处置措施，制定突发环境事件应急预案。
建设完成后制定突发环境事件应急预案
符合
2.园区中矿山机械制造等类型企业产生的废机油桶、废棉纱、废切削液等危险废物应送有资质的单位进行处理，如需设置危险废物暂存场，暂存场严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定；如需设置危险废物安全填埋场要严格执行《危险废物填埋场污染物控制标准》的相关要求。
危废贮存点严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定
符合
3.城镇污水集中处理设施的运营单位应当配套建设污水水质监测设施；在出现水质超标，或者发生影响城镇污水处理设施安全运行的突发情况时，应当立即采取应急处理措施。
不涉及
符合
资源开发效率要求
1.到2025年，一般工业固废综合利用率要求达到95%。
一般工业固废综合利用率100%
符合
2.积极推行低影响开发建设模式促进雨水收集、处理和资源化利用；新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。

/
本项目不涉及生态保护红线。
2、环境质量底线

根据云州区2025年环境空气例行监测数据，PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度分别为：45μg/m3、22μg/m3、14μg/m3、18μg/m3，CO第95百分位数日均浓度为1.2mg/m3，O3第90百分位数8h平均浓度为140μg/m3。各污染物浓度均能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。区域属于环境空气质量达标区。

本项目污染物非甲烷总烃引用《大同市巴什卡机械制造有限公司联轴器智能制造升级改造项目环境影响报告表》中山西科利华环境检测有限公司于2024年2月23日~2024年2月25日对该项目厂址非甲烷总烃的监测数据，该项目厂址村位于本项目东侧1.1km处；由监测数据可知，项目周边环境空气非甲烷总烃总体浓度达标。
本项目采取环评提出的各项污染治理措施后，项目各污染物能够做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响。

地表水环境：本项目地表水水体为项目东侧7km处的桑干河支流坊城河，项目无生产废水外排，生活污水通过市政管网排至御东污水处理厂，对地表水环境影响较小。
声环境：厂界50米范围内无保护目标，根据现场踏勘情况，项目所在区域声环境现状良好。

因此，本项目符合环境质量底线的要求。

3、资源利用上线

本项目能源消耗较低，不属于高污染高耗能资源型项目，运营过程采用节能设备，符合资源利用上线不能突破的原则。

4、与环境准入负面清单的对照

本项目不属于高耗能，高污染企业，不在环境准入负面清单内。本次环评对照国家产业政策进行说明，《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于其中限制类、淘汰类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。

综上，本项目建设符合“三线一单”的要求。
二、项目与《大同市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（同政发〔2021〕23号）相关要求符合性分析
本项目位于大同经济开发区装备制造园区，属于《大同市“三线一单”生态环境分区管控方案》环境管控单元划分中的重点管控单元。
本项目为瓶装水制造及塑料制品制造项目，主要产生的污染物为非甲烷总烃，采取环评提出的各项污染治理措施后不会对区域环境质量影响，满足大同市重点管控单元要求。
表1-4   项目与大同市重点管控单元准入清单符合性分析
管控类别

管控要求
本项目情况
符合性
空间布局约束
1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

2.严格控制高碳、高耗能、高排放项目建设，市城市规划区、县城规划区不再布局包括产能置换项目在内的任何钢铁（不含短流程炼钢）、铸造(不含高端铸件)、水泥、有色项目，区域内现有产能只减不增。

3.推进城市建成区及周边重污染企业搬迁退出，加快清理不符合城市功能定位的污染企业。

4.生态保护红线范围内原则上按照禁止开发区进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

5.坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格限制煤炭开采和加工、化工、纺织、造纸等高耗水和低效用水产业发展。持续推进城市产业布局优化和升级替代，加快推进工业企业“退城入园”。
1、本项目不属于两高项目。
2、本项目不属于高碳、高耗能、高排放项目。
3.本项目位于经济技术开发区装备制造产业园内，符合园区规划要求。
4、本项目不在生态保护红线范围内。
5、本项目不属于限制煤炭开采和加工、化工、纺织、造纸等高耗水和低效用水的产业；本项目位于园区内。
符合
污染物排放管控
1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。

2.钢铁企业稳定达到超低排放水平，各生产环节满足《关于指进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号)相关要求。

3.水泥企业稳定达到超低排放水平，各生产环节满足《山西省水泥行业超低排放改造实施方案》(晋环发[2021]16号)相关要求。
4.能源、冶金、建材、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业逐步实施强制性清洁生产审核。

5.新、改、扩建涉及大宗物料年货运量150万吨以上的大型工矿企业运输的建设项目，原则上全部修建铁路专用线，大宗货物清洁运输比例达到省级要求。
6.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。
7.市域范围内基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，燃气锅炉完成低氮改造。
8.按照《大同市关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》有关要求，禁用区内禁止使用高排放道路移动机械。

9.严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。

10.用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的县（区）、水环境质量未达到要求的县（区），相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机相排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的县（区），二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。
11.城镇生活污水处理厂外排废水全面执行山西省《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)。

12.工业废水外排主要三项污染物化学需氧量、氨氮、总磷须达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准要求，其余执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。

13.省级及以上工业集聚区应科学合理制定污水处理规划与工艺，按规定建设污水集中处理设施，外排口加装自动监控设施。

14.煤矿矿井水原则上废水全部循环利用，确需排放的煤矿矿井水需达到《地表水环境质量》Ⅲ类水质要求。
1、本项目污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。
2、本项目不属于钢铁水泥企业。
4、本项目不属于重点行业。
5、本项目不涉及大宗物料运输。
6、本项目不在禁燃区，本项目使用的能源全部为电。
7、本项目生产车间不供暖；办公区采用空调采暖。
8、本项目不使用高排放道路移动机械。
9、本项目排放的主要污染物为非甲烷总烃，在环境影响评价文件审批前，本项目将取得主要污染物排放总量指标。
10、本项目申请总量为非甲烷总烃，2025年度大同市云州区环境空气质量年平均浓度为达标区。因此无需进行总量削减。
11、不涉及。
12、本项目生活污水经化粪池沉淀后排入园区市政管网进入御东污水处理厂处理。纯水制备废水收集后用于周边林地道路洒水绿化。不涉及污染物排放管控中涉及的其他条款。
13、不涉及。
14、不涉及。
符合
环境风险防控
1.强化重污染天气，饮用水水源地，有毒有害气体等重点领域风险预警，健全环境风险应急预案和应急响应措施，提高突发环境污染事件应急处置能力。
2.科学布局危险废物处置设施和场所，危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013年修改单）的相关要求建设，填埋场要严格执行《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）的相关要求。

3.针对焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等水环境风险较大行业，全面开展摸底排查，建立水环境风险管控清单，定期评估沿河（湖、库）工业企业、工业集聚区环境风险，落实防控措施。

4.严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求。桑干河干流及主要支流浑河、口泉河、七里河、御河、十里河、坊城河等沿岸范围内的重要湖（库）和饮用水水源地保护区，禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、生物制药、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。
1、本项目目前处于环评阶段，建成运营后，按照相应要求制定应急预案。建立环境风险防控体系，有计划地组织应急培训和演练，提高环境应急能力。
2、本项目危险废物处置设施和场所按照最新《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定建设。
3、本项目不属于水环境风险较大行业。
4、本项目严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求。本项目不属于焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、生物制药、电镀等高风险项目。
符合
资源利用效率
水资源
1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。

2.加快推进城头会泉域和水神堂泉城重点保护区的保护和生态修复。

3.加强水资源开发利用红线管理，严格取用水总量汲取水许可管理，到2030年大同市用水总量控制在7.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在40立方米以下。

4.大力推进工业节水，推动高耗水行业节水增效，积极推行水循环梯级利用，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上。

5.严格规范地下水取水许可审批管理，实行取水许可区域限批制度和取水许可验收制度。对地下水取水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停建设项目新增取水用地下水；对取水地下水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取用地下水。
1、本项目水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。
2、不涉及。
3、不涉及。
4、本项目积极推进节约用水。
5、本项目用水单元为生活用水、生产用水等，生活污水经化粪池沉淀后排入园区市政管网最终进入御东污水处理厂处理。碳纳米管洗涤废水经过中和处理后进入纯水制备系统循环利用，不外排。纯水制备废水收集后用于周边林地道路洒水绿化。大力推行节约用水。
符合
能源

1.能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求及“十四五”相关目标指标。

2.加强清洁低碳能源体系建设，大力发展非化石能源，严格落实煤炭消费等减量替代措施。

3.新建、改建、扩建项目“两高”项目须达到强制性能耗限额标准；现有企业和其他项目通过实施清洁生产改造，2030年能耗水平显著下降。
1、本项目能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求及“十四五”相关目标指标。
2、不涉及。
3、本项目不属于两高项目，本项目使用能源主要为水电。
符合
土地资源

1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。

2.严格控制非农建设占用耕地工业项目，商业旅游、农村宅基地等建设项目在选址时应尽量利用未利用地及闲置土地，尽量不占或少占耕地，确需占用耕地，必须符合土地利用总体规划和城市总体规划，做到“占一补一”“占优补优”，并依法办理农用地转用审批手续。
1、本项目土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。
2、本项目不占用耕地，占地性质为工业用地。
符合
三、与桑干河自然保护区的符合性分析
桑干河自然保护区是山西省人民政府为保护山西朔州市和大同市境内桑干河流域的人工杨树林、油松林、樟子松林生态系统及迁徙水鸟而建立的自然保护区，其对于保护区域生态系统的种群和群落，维护生态安全，改善生态环境质量，实现区域经济社会全面协调和可持续发展具有非常重要的作用。

桑干河自然保护区分为核心区、缓冲区和实验区，整个保护区呈西南—东北走向，涉及朔城区、山阴县、应县、怀仁县、大同县、阳高县，保护区原来总面积为73527.9hm2，西南至东北长约150km，平均宽约4.5km。

2009年5月4日，经山西省人民政府批准，该保护区进行了范围变更和功能区调整，调整方法为把大同市医药园区占用长胜庄分区核心区、缓冲区的部分调出保护区，并将部分缓冲区调整为实验区。调整后保护区总面积为69583.41hm2，其中核心区总面积从20720.6hm2调整为19095.76hm2，缓冲区总面积从10880.4hm2调整为10597.64hm2，实验区总面积从41926.9hm2调整为39890.01hm2。

本项目位于大同经济技术开发区装备制造产业园区内，距离最近的保护区大洼分区边界直线距离约为15km，本项目不在桑干河自然保护区范围内。
四、与水源地的符合性分析
（1）城镇集中式饮用水源地

大同县有3个水源地，分别为甘庄水源地、南梁水源地、中高庄水源地；含水层类型均为孔隙承压水，其中甘庄水源地由4口水井组成，南梁水源地由3口水源地组成，中高庄水源地由8口水源地组成。

表1-5   水源地相关指标

水源地名称

编号

含水层类型

保护级别

保护区半径或范围（m）

保护区面积（Km2）

甘庄水源地

1#

孔隙承压水

一级

120（116）

0.045

2#

孔隙承压水

一级

120（116）

0.045

3#

孔隙承压水

一级

120（114）

0.045

4#

孔隙承压水

一级

120（117）

0.045

南梁水源地

1#

孔隙承压水

一级

120（117）

0.045

2#

孔隙承压水

一级

120（117）

0.045

3#

孔隙承压水

一级

120（119）

0.045

中高庄水源地

1#

孔隙承压水

一级

120（141）

0.053

2#

孔隙承压水

一级

120（134）

0.053

3#

孔隙承压水

一级

120（132）

0.053

4#

孔隙承压水

一级

120（130）

0.053

5#

孔隙承压水

一级

120（127）

0.053

6#

孔隙承压水

一级

120（130）

0.053

7#

孔隙承压水

一级

120（129）

0.053

8#

孔隙承压水

一级

130

0.053

（2）分散式水源地

表1-6   水源地相关指标

编号

水源地名称

井深

水位（m）
2022.1
2022.9

1#

周士庄乡镇水源地

174

100

-
2#

东骆驼坊村水井

150

90

-
3#

罗卜庄村水井

180

110

-
4#

路家庄2

140

-
40

5#

倍加造2

100

-
50

6#

路家庄1

150

-
40

7#

倍加造1

60

-
30

本项目距离最近的水源地为周士庄乡集中供水水源地，距离周士庄乡集中供水水源地1.9公里。
周士庄镇集中供水水源地设有1眼供水井，位于周士庄镇周士庄村西北角，水源井位置东经113°27′34.80″，北纬40°6′51.54″。一级保护区边界范围：以供水井为中心，半径为130m的圆形区域为边界，面积为0.053km2。

本项目生活污水经化粪池沉淀后排入园区市政管网最终进入御东污水处理厂处理。纯水制备废水通过收集后用于厂区及周边林地道路洒水绿化。本项目距离水源地较远，对水源地影响很小。
六、防沙治沙符合性分析
根据《山西省林业和草原局山西省生态环境厅关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》晋林造发〔2020〕30号文，为预防土地沙化，治理沙化土地，维护生态安全，促进经济和社会的可持续发展，依据《中华人民共和国防沙治沙法》规定，在沙化土地区域范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。
按照《全国防沙治沙规划（2011-2020）》，大同市云冈区、平城区、新荣区、云州区、左云县、阳高县、天镇县、浑源县，朔州市朔城区、平鲁区、怀仁市、应县、右玉县、山阴县，忻州市河曲县、保德县、偏关县、神池县、五寨县等19个县（市、区）及省直杨树林局、五台林局和管涔林局属于防沙治沙范围，在从事开发建设活动中，应该进行环境影响评价，在评价报告中应当包括有防沙治沙内容。

各有关部门在审批防沙治沙范围内开发建设项目环境影响报告书时，要增设专门的防沙治沙内容，提出对沙区植被保护和修复的内容，减少对沙化土地的破坏，做好保护与修复工作。在保护红线和生态空间范围内依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，优先开展生态保护修复工作。

本项目位于大同市云州区，属于《全国防沙治沙规划（2011-2020）》中防沙治沙范围内。本项目用地性质为工业用地，租用大同市经济技术开发区装备制造产业园区内闲置厂房，在施工期只进行设备安装，不存在土地扰动情况。

七、与《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》（晋气防办[2018]17号）符合性分析
表1-5   与相关文件要求符合性分析

规划名称
规划内容
符合性分析
《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》（晋气防办[2018]17号）
新建涉VOCs排放的重点工业企业要入园区。
本项目位于大同市经济技术开发区装备制造产业园
新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
本项目选用的原辅材料为低VOCs含量的原辅材料；有机废气采用两级活性炭吸附装置设施处理 
钢结构制造行业：大力推广使用高固体分涂料，到2020年前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施。

本项目不涉及喷漆，使用原料为PET、PE颗粒及PP颗粒，在加热环节会产生挥发性有机物，配套建设了废气的收集和治理措施。

综上所述，本项目选址、规模、性质符合国家和山西省、大同市经济技术开发区有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，符合国家、省、市“三线一单”的管控要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1、工程组成

本项目租用现有空置厂房作为生产车间，建设3条纯净水生产线，主要购置注塑机、制盖机、吹瓶机、压缩机、罐装机及水处理设备等，建设相关生产线及其他相关配套设施，区域划分为包材库、瓶坯瓶盖库、空压机区、生产线区；项目年产纯净水4万吨。项目主要建设内容见表2.1-1。
表2.1-1   工程组成表
工程组成
建设内容
主体工程

生产车间
生产线区
在现有生产车间中部建设2条瓶装纯净水生产线，一条桶装纯净水生产线。占地1500㎡，安装灌装机、制盖机吹瓶机等设备
水处理区
在现有生产车间北部建设水处理设备，占地300㎡内设2套10t/h的纯净水制备设备
公辅工程

办公室
租用现有办公室508㎡

空压机区
位于生产车间北部，占地100㎡，内设空压机等设备
供电

由附近电网提供
供水

由园区市政供水供给

供暖

园区集中供暖
环保工程

废气

有机废气
吹瓶制盖废气经集气罩收集后排入一套两级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放
其他废气
包装、贴标产生的废气量极少车间内无组织排放 
废水

生活污水
排入园区市政管网最终进入御东污水处理厂
纯净水制备废水
部分回用于冷却循环水补水，剩余废水排至厂区沉淀池用于厂区及周边林地绿化及道路冲洗用水。
瓶桶冲洗废水
部分回用于地面冲洗水，剩余废水排至厂区沉淀池用于厂区及周边林地绿化及道路冲洗用水。
地面冲洗废水

废水排至厂区沉淀池用于厂区及周边林地绿化及道路冲洗用水。
反冲洗废水

废水排至厂区沉淀池用于厂区及周边林地绿化及道路冲洗用水。
噪声

产噪设备
空压机、注塑机灌装机等选用低噪声设备，设置于厂房内，空压机设置消声器，基础减振，定期维护

固废

生活垃圾
厂区设垃圾箱，集中收集，由环卫部门统一清运处置

一般工业固废
不合格包装瓶、瓶盖及剪裁边角料由再生塑料生产单位回收处置
危险废物
厂区设10㎡危废贮存点，废机油、废活性炭、废过滤膜分区暂存于危废贮存库内定期委托资质单位处置。

储运工程
瓶坯瓶盖库
位于生产车间中部占地200㎡，用于瓶盖及瓶坯存储
包材库
占地600㎡位于厂区中部，用于堆存原料及包装材料
输送皮带

原料运输采用管道输送机

2.2产品方案
项目主要产品方案见下表。
表2.2-1   产品方案一览表

序号
产品种类
产品规格
生产能力
生产量
1

瓶装水
500ml
4320万瓶/年（18000瓶/h）
4320万瓶（21600吨）
2
桶装水
19.28L
96万桶/年
（400桶/h）
96万桶（18508.8吨）
合计
40108.8吨

2.3主要生产设施及参数
表2.3-1   主要生产设施一览表

序号
生产设施名称
设施参数
数量
备注
1
吹瓶机
WJB10BJ-700型
2台
WJB6-700型
1台
2
注塑机
/
1台
3
制盖机
/
1台
4
压缩机

DPL-9.0/10-40型

1台

55KW/10型

1台

5
干燥机 

P -75型

2台
瓶身干燥
6
螺杆式空压机
MPV -30A型
2台
7
理瓶机
18000型
1台

8
灌装机
XGF40-40-15型
2台
18000瓶/h
400桶/h
9
高温瞬时灭菌锅
RP6L20型
1台
10
贴标机
邢台简用603型
2台
11
膜包机 
LC -MBS26C型
1台
12
水处理设备
10t/h
2套
13
码垛机
衡泰-25型
1台
14
喷码机
/
2台
产能核算：
主要设备生产能力：本项目每条线设置1台吹瓶机，1台灌装机，本项目年工作时间为2400h/a，瓶装水灌装机最大处理能力为18000瓶/h，约9t/h，年最大生产能力为2.16万吨；桶装水生产线灌装机最大生产能力约400桶/h，约7.712t/h，年最大生产能力为1.85万吨，能够满足年生产4万吨纯净水规模。
2.4、主要原辅材料、燃料 
本项目主要原料原水来自来水，PET瓶坯以零售和合同方式采购。原料运输方式采用重型卡车运输，原料燃料来源有保证。
表2.4-1 主要原辅材料统计表
序号
名称
使用量
包装形式
储存方式

有毒有害成分占比
1
原水
50136吨
/
自来水
/
2

PET瓶坯
1000吨

吨包
包材库
/
3

食品级高抗冲聚丙烯（PP）颗粒
300吨

吨包
包材库
/
4
PE颗粒
200吨

吨包
包材库

/
5
过滤膜
0.2吨

桶装
/
/
6
活性炭
40t

桶装
/
/
7

包装

0.4t
袋装
包材库
/
8

标牌

0.1t

袋装

包材库

/
原料储存能力分析
项目建成后车间内设1个包材库，库区总面积600㎡；用于瓶坯和PP颗粒等原料的储存；不同的原料分区堆存，有效堆料面积约500㎡，本次堆存在每个分区内，堆高按1.5m计算，根据V=S*h，则总存储体积为750m³，平均堆料密度约600kg/m³考虑，则单次最大原料储量为450t。全厂年使用PET瓶坯、PP颗粒共计1500吨，年周转次数4次可满足生产要求。最长储存周期为75天。
原料理化性质
PET：聚对苯二甲酸乙二醇酯是热塑性塑料中最主要的品种，是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物。PET 是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦性好，磨耗小而硬度高。PET 的熔融温度范围是 265℃~280℃，广泛应用于包装、纤维和工程塑料行业。本项目所用原料为PET瓶坯，为结晶性聚合物，相对密度1.30~1.38，无定形态玻璃化温度为69℃，长期使用温度120℃，能在150℃短期使用。其薄膜拉伸强度与铝膜相当，是PE薄膜的9倍，透光率90%，电绝缘性优良，高温高频下电性能仍较好。PET属于热塑性聚酯树脂，加热到290℃以上时会产生少量乙醛。
PE：聚乙烯（简称 PE）是乙烯单体经聚合反应制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量a-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C）。化学稳定性好，因聚合物分子内通过碳-碳单键相连，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。
PP:食品级高抗冲聚丙烯（PP）颗粒是一种专为制造与食品直接接触的制品而设计，并具备优异抗冲击性能的聚丙烯材料。它之所以被广泛应用高抗冲击性是它最突出的特点，即使在低温环境下也能保持优异的韧性，不易脆裂。部分牌号在-20℃的低温下仍能保持良好的冲击强度。符合严格的食品接触安全标准，确保在使用中不会释放有害物质。在提高抗冲击性的同时，也保持了良好的刚性和尺寸稳定性，使制品不易变形。良好的加工性能：多为注塑级材料，熔融流动性好，可快速成型，适合大批量生产薄壁或结构复杂的制品。通常具有气味小、不串味的特点。
2.5、工作制度及劳动定员

全厂劳动定员10人，1班制，每天工作8小时，年工作300天。
2.6平面布置
本项目租用现有空置厂房建设，占地面积3050m2，位于大同市经济技术开发区装备制造园区。生产车间北部为水处理剂空压机区，南部为瓶装水生产线，西部为桶装水生产线，东部为包材库，中部为部分生产线设备及瓶坯瓶盖库。办公区位于车间东侧办公楼内。厂区平面布置见附图3。

2.7公辅工程

2.7.1给排水

（1）给水

水源：主要来自园区自来水管网供给。项目用水：本项目用水主要包括生活用水、产品用水、空瓶/桶清洗用水、冷却系统补水。

①生活用水

根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2025）居民生活用水定额，城镇职工用水量为100L/人·d，本项目定员10人，生活用水量为1m3/d（300m³/a）。

②产品用水

本项目年产纯净水40108.800m3，按照300天计，即平均日需纯水量133.696m3/d。本项目采用二级RO浓水回收工艺，纯净水制备率约80%，则新鲜水用量为167.120m³/d，50136m³/a。
③空瓶/空桶清洗用水
项目使用的水桶（瓶）在灌装前要进行多次清洗。包括水桶（瓶）的内外壁清洗，日均用水量约3m³/d，即900m³/a。冲洗使用纯净水，则需要新鲜水用量1125m³/a。
④冷却系统补水
吹瓶、制盖工序需要采用水冷装置降温保持瓶口、瓶盖形状，本项目吹瓶过程循环水量为10m3，制盖过程循环水量10m³，水冷过程由于蒸发损耗需补水，补充水量按一次性用水量的5%计，则用水量为1m³/d（300m³/d），用水由纯水制备过程中产生的废水供给。
⑤地面冲洗水
项目生产车间每天进行一次冲洗，用水量2L/㎡，可冲洗区域600㎡。则年总用水量为360m³/a，平均用水1.2m³/d。用水由冲洗桶/瓶废水供给。
⑥反冲洗水
项目的过滤器约三天反冲洗一次，每次反冲洗用水量约7.5m3，总用水量为750m3/a，日平均用水2.5m3/d。
（2）排水
①生活污水

产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为0.8m3/d，生活废水经园区市政管网排至御东污水处理厂。
②纯净水制备废水
纯净水制备率80%计算，废水产生量为34.174m3/d。尾水中1m³废水用于冷却系统补充水，其余废水排至厂区沉淀池用于厂区及周边林地绿化及道路冲洗用水，不外排。
③空瓶空桶清洗废水
生产生量按用水量的80%计，空瓶空桶清洗废水产生量为2.4m3/d，清洗废水中1.2m³废水用于地面冲洗，其余废水排至厂区沉淀池用于厂区及周边林地绿化及道路冲洗用水。
③地面冲洗废水
产生量按用水量的80%计，地面冲洗水产生量为0.960m3/d，废水排至厂区沉淀池用于厂区及周边林地绿化及道路冲洗用水。

⑤反冲洗废水
产生量按用水量的80%计，反冲洗废水产生量为2m3/d，废水排至厂区沉淀池用于厂区及周边林地绿化及道路冲洗用水。
用排水情况见表2.6-1，水平衡图见图1。
表2.6-1  本项目给排水统计一览表
序号

名称

总用水量（m3/d）

新鲜水

（m3/d）

回用水量（m3/d）

废水量

（m3/d）

排放量（m3/d）

1

生活用水

1
1
0
0.8
0.8
2

产品用水
167.120
167.120
1.0
32.424
0

3

瓶/桶清洗水
3.750
3.750
1.2
1.950
0

4
地面冲洗水
1.2
0
0
0.960
0
5

循环冷却水补水
1
0
0
0

0

6
反冲洗水

2.5

2.5

0

2
0
合计

176.570
174.370
2.2
38.134
0.8
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2.7.2供热
由园区集中供暖。

	工艺流程和产排污环节
	2.8工艺流程及产污环节
运营期：本项目工艺包括瓶身瓶盖制造、水处理及灌装三部分主要生产工序及排污节点分析如下：
水处理工艺流程简述：
本项目生产用水水源来自城市自来水管网，原水经过原水增压泵加压后，经过石英砂过滤器、活性炭过滤器以及精密过滤器后，再通过RO一级反渗透和二级反渗透，进行脱盐和除杂质最后经消毒后进入灌装系统。
该步骤会产生浓水。过滤器需定期清理和更换，清洗过程会产生一定量的反冲洗废水，膜更换的过程产生废过滤膜。 
1、原水：本项目以城市自来水为水源，由管道输送至厂区原水箱。

2、过滤：过滤是待过滤自来水由滤器进口压入，经滤芯自外向里透过滤层而被过滤成清澄液体，然后经出口排出。杂质被截留在滤芯的深层及表面，从而液体被达到过滤的目的。石英砂能阻挡吸附，用于前置过滤去除水中较粗的杂物，具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。活性炭滤芯有吸附能力，能过滤异色异味，主动捕获水中的微小漂浮物和气体分子，提升水质口感等。精密过滤器分别采用5μm和1μm滤孔径的精密过滤器，用于除去微小的沙粒和悬浮物。过滤产生的废滤料由厂家回收。

3、RO反渗透：两级反渗透系统由一级RO、二级RO组成，原水经预处理后进入一级反渗透，在压力作用下水分子透过膜组件，大部分盐类、胶体被截留形成一级浓水；一级产水作为二级反渗透进水，再次加压脱盐，得到高纯度二级产水作为生产纯水。二级产生的浓水水质较好，回流至一级RO进水循环利用，提升水资源利用率。

4、消毒

本项目瓶装水消毒采用臭氧消毒，通过配套的臭氧发生器产生的高压电场制取臭氧，然后将臭氧气体注入制水系统管道，保持一定的浓度和时间，利用臭氧的强氧化性杀灭原水中的少量微生物、细菌等，并有去除异味的作用。
制瓶灌装工艺流程
1、吹瓶
本项目瓶装水所用水瓶由项目自行生产，生产方式为将购买的半成品 PET 瓶胚在厂区内吹瓶成型。吹瓶时先使用一体化电加热吹瓶机将半成品 PET瓶胚预热至220~230℃，使瓶坯软化后，借助压缩空气的压力将闭合在模具中的受热软化的型坯吹胀为空心塑料制品，待冷却定型后即得到成品水瓶。吹瓶成型后的塑料瓶经原水清洗、臭氧消毒后即可使用。严格控制吹瓶温度不超过230摄氏度，不会分解乙醛。
2、制盖
小瓶矿泉水瓶盖使用PP颗粒制作，PP颗粒通过吸料机送入注塑机料斗，密闭输送。料筒分段加热（180‑230℃），PP颗粒受热熔化，高压将熔融PP注入瓶盖模具，形成带防盗环的瓶盖毛坯。模具循环冷却水冷却，使瓶盖固化成型；模具打开，顶出机构将瓶盖毛坯脱出模具。专用切环机构切断防盗环连接点，实现瓶盖拧开后防盗环脱落，机械切割。
桶装水瓶盖使用PE粒子经加热融化后经料管进入连续压盖成型设备，PE粒子加热熔化后在预热好的模具型腔中闭磨加压，使其成型、固化，成型后盖子经切环后得到成品瓶盖。PE粒子加热熔融温度约为130℃~140℃，压盖机采用循环水间接冷却，间接冷却水循环使用不外排。
3、灌装
本项目采用全自动灌装机，项目在厂房内建设无菌灌装间，员工启动电源后可以实现全过程自动灌装操作。水桶水瓶经过内、外清洗消毒后，经输送带进入灌装间，通过灌装机将成品水在无菌条件下注入桶内，再封盖消毒。
4、检验

按国家标准规定对罐装成品水逐批抽样进行质检、灯检，检验项目主要为浊度与大肠杆菌。合格的产品方可出厂，不合格产品报废处理，不进入下一工序（水桶水瓶经过清洗后回到灌装工序）。

5、套膜贴标喷码

经检验合格的瓶装成品纯净水采用热收缩膜封口机和激光喷码机进行套膜封口和喷码，标牌外购。本项目仅进行贴标及喷码，贴标喷码过程会产生少量的有机废气；包装必须严密包裹物体，清洁。

9、入库

将打包装好的成品运输到成品库中待外售。
主要产污环节及工艺流程见下图：
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主要污染工序
1、废气
（1）注塑机、吹瓶机、制盖机产生的有机废气；
（2）贴标包装产生的包装产生的有机废气；
2、废水

（1）职工生活污水；主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。
（2）生产废水：主要污染物为SS、全盐量等
3、固体废物
（1）职工日常生活垃圾；
（2）废活性炭；
（3）废滤膜；
（4）不合格品、剪裁边角料；
（5）废机油；
4、噪声
主要噪声源为灌装机、空压机、注塑机、废气处理风机及泵类设备运行噪声。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租用现有空置厂房进行建设，无与项目有关的原有环境污染问题



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境
本次评价为了解区域大气环境质量现状，收集了大同市云州区2025年环境空气质量状况的通报资料，监测项目包括：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3。评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表3.1-1   大同2025年云州区环境空气质量监测结果（单位：ug/m3）
污染物

年度评价指标

年均浓度μg/m3
标准值μg/m3
占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

14
60

23.33
达标

NO2
年平均质量浓度

18
40

45
达标

PM10
年平均质量浓度

45
70

64.29
达标
PM2.5
年平均质量浓度

22
35

62.86
达标

CO

百分位数日平均

质量浓度

1200
4000

30
达标

O3
百分位数8h平均质量浓度

140
160

87.5
达标

根据2025年大同市云州区全年环境空气监测数据，PM10、SO2、NO2、O3、CO、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区。

其他污染物环境质量现状
本次引用山西科利华环境检测有限公司于2024年2月23日~2024年2月25日对大同市巴什卡机械制造有限公司厂址环境空气现状监测数据，监测结果见下表。
表3-2 环境空气质量现状监测结果
监测点名称
与本项目位置关系

监测因子
评价标准（µg/m3）

监测浓度范围（µg/m3）

最大浓度占标率（%）
达标情况
方位
距离
大同市巴什卡机械制造有限公司厂址

E
1.1km

非甲烷总烃

2000
940-1130
56.5
达标

根据现状监测结果可知，监测点非甲烷总烃监测结果可满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），本项目区域范围内非甲烷总烃未超标。
3.2地表水环境质量现状

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），距离本项目最近的地表水体为项目东侧7.0km处的桑干河支流坊城河（东榆林水库出口～册田水库出口段），水环境功能为工业与景观娱乐用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。
表3.2-1   2025年大同市地表水环境质量状况
断面名称
执行标准

断面水质类别
水质状况

断面性质

月份
类别
册田水库出口断面
Ⅳ
1
Ⅲ类
良
国控
2
Ⅲ类
良
3
Ⅳ类
轻度污染

4
Ⅲ类
良
5
Ⅲ类
良
6
Ⅱ类
优

7
Ⅳ类
轻度污染

8
Ⅲ类
良
9
Ⅲ类
良
10
Ⅲ类
良
11
Ⅲ类
良
12
Ⅱ类
优

根据2025年大同市地表水环境质量状况结果可知，册田水库出口断面达标。
3.3声环境
本项目为新建项目，厂界50米范围内无保护目标。未进行现状监测。

	环境

保护

目标
	3.4大气环境
厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，主要环境保护目标为周边村庄。
表3.4-1      主要大气环境保护目标表

环境要素

保护目标

地理坐标

相对方位

距厂界距离（m）

保护对象
保护内容
环境功能区
经度

纬度

环境空气

牛堡村
113.435133
40.116391
N
284
居民
村庄
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准
3.5声环境
根据现场踏勘，项目厂界外50米范围无声环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.6废气排放标准
本项目吹瓶、制盖及贴标过程产生的有组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中大气污染物特别排放限值；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
表3.6-1   合成树脂工业污染物排放标准
标准名称
污染物名称
排放方式
排放限值
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2大气污染物特别排放限值
非甲烷总烃
有组织
60mg/m3
表3.6-2   挥发性有机物无组织排放控制标准
污染物项目
排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
非甲烷总烃
6mg/m3
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
20mg/m3
监控点处任意一次浓度值

3.7废水排放标准

本项目生产废水不外排，生活污水经市政管网排至御东污水处理厂。项目生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB31962-2015）》的A级标准，见下表。

表3.7-1   污水排入城镇下水道水质标准（GB31962-2015）
项目

本项目执行标准

PH

6.5-9.5
化学需氧量COD(mg/L)

500
五日生化需氧量BOD5(mg/L))
350

SS(mg/L)

400
氨氮
45
石油类
15
3.8厂界噪声排放标准

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
表3.8-1   建筑施工噪声排放标准
噪声排放限值 dB（A）
昼间
夜间
70

55

运营期噪声：运营期工业企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
表3.8-2   工业企业厂界环境噪声排放标准

标准级别

昼间

夜间

3类

65
55
3.9固体废物
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知”（晋环规【2023】1号），纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标需要审核与管理。主要污染物是指氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物。
本项目为饮料制造、塑料制品制造项目属于固定污染源排污许可分类管理名录中行业范围，需申请总量。经工程分析，本项目需要申请废气VOCs0.7695t/a。 




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目在现有生产车间内新建三条纯净水生产线，主要对生产车间内部改造装修、配套设施的建设及设备安装调试，产生的污染物主要有运输车辆尾气、噪声、少量调试污水和包装废物等。

（1）施工期废气环境影响分析
项目无土建工程施工，施工过程产生的大气污染物主要为吊装机械产生的废气及运输车辆尾气，施工过程中各种机械施工设备排放的废气及运输车辆排放的尾气主要为CO、NO2、THC。环评要求加强机械及车辆管理，定期检修设备，减少设备待机及车辆停留时间。施工机械废气排放为间歇性排放，由于工程施工期较短，排放量小，且施工场地地势开阔，利于污染物的扩散，对周围环境影响较小。
（2）施工期废水环境影响分析
1）施工废水
本项目施工过程排放的废水主要包括设备冲洗水，产生的冲洗废水用于地面洒水抑尘。

2）生活污水
项目不设施工营地，设备安装人员产生生活污水化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入大同市御东污水处理厂处理。
（3）施工期噪声环境影响分析
施工期噪声以汽车运输、设备安装等环节为主。项目施工中主要为载重汽车、吊车等施工机具噪声，源强80dB(A)～90dB(A)。
环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响。
1）降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护；

2）对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障；

3）按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；

4）在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，禁止夜间施工。

5）运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛。

本项目采取以上噪声防治措施后，不会产生较大影响。

（4）施工期固体废物环境影响分析
施工期产生固体废物主要为包装类建筑垃圾、生活垃圾。

施工期间建筑工地会产生大量包装类建筑垃圾，。建筑垃圾由施工单位分类收集，可回收利用的建筑垃圾回收利用；不可回收利用的建筑垃圾集中收集及时清运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场。施工人员生活垃圾通过定点收集、及时清运与城市生活垃圾一并交由环卫部门处置。

	运营
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	一、废气环境影响分析

1、废气污染源

本项目营运期废气污染源主要为吹瓶、制盖及贴标喷码过程产生的有机废气；及树脂上料过程产生的少量颗粒物。运营期大气污染物排放情况见表4-1。

表4-1  运营期大气污染物排放情况一览表

污染源名称
吹瓶制盖

贴标包装

车间无组有机废气
污染物种类
非甲烷总烃

非甲烷总烃

非甲烷总烃
排放方式
(有组织

(无组织
(无组织

废气量（Nm3/h）

20000
/
/

污染物产生情况
浓度（mg/m3）
84.375
/
/

产生量（kg/h）
1.6875
2.53×10-3
0.084
核算方法

产污系数法
产污系数法
产污系数法
污染物防治措施
治理设施

两级活性炭吸附
/
密闭负压上料
收集效率（%）

95

/
/
处理效率（%）

80
/
/
污染物排放情况
浓度（mg/m3）
16.875
/
/

排放量（kg/h）
0.32
2.53×10-3
0.084
核算方法

产污系数法
产污系数法

/
年运行时间（h/a）
2400
600
2400
年排放量（t/a）

0.7695
0.76×10-3
0.2025
排放参数（有组织）
排气筒高度（m）

15

/
/

出口内径（m）

0.4
/
/

排放温度（℃）

20

/
/

2、源强核算
①原料上料时产生的粉尘

项目PP塑料颗粒采用密闭真空负压自动上料系统输送，PET瓶坯为整件半成品上料，物料均为完整固态制品/圆润颗粒，上料过程产生的颗粒物较小可忽略不计。
②吹瓶制盖过程产生的废气
A吹瓶
项采用PET（聚对苯二甲酸乙二酯）材质塑料瓶，通过对PET瓶胚加热软化并在模具中使用压缩空气吹拉成所需形状。根据查阅相关资料，PET注塑成形温度为224℃，熔点为250~255℃，分解温度为353℃，本项目PET瓶胚吹瓶成型温度为220~230℃，低于分解温度，不产生热解废气，因此原料在塑化熔融过程中无有毒有害气体产生，但会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。
根据工业源产排污核算方法和系数手册《工业源产排污核算方法和系数手册》中《292塑料制品制造行业系数》2926塑料包装箱及容器制造行业系数表，注（吹）塑工序产污系数挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.70kg/吨产品，本项目年使用瓶坯量为1000吨，制瓶过程中非甲烷总烃产生量为：1000t×2.7kg/吨产品=2.7t。

B制盖
瓶盖采用PP及PE塑料粒子（新料）加热熔融再压塑成型，冷却脱模并切环后制成瓶盖。项目PP/PE注塑温度控制在240℃~260℃左右（热解温度350℃以上），本项目注塑熔融的温度会使塑料原料熔化。加热熔化过程中产生的挥发性有机废气主要为有机烃类物质，通常以非甲烷总烃计。
根据工业源产排污核算方法和系数手册《工业源产排污核算方法和系数手册》中《292塑料制品制造行业系数》2926塑料包装箱及容器制造行业系数表中注（吹）塑工序产污系数为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.70kg/吨产品，本项目使用制盖树脂500吨，制盖过程中非甲烷总烃产生量为：500×2.7kg/吨产品=1.35t。年工作时间2400h。
③贴标废气
本项目瓶装水贴标工序采用热熔胶，热熔胶的加热温度在150℃~160℃之间，本项目采用的热熔胶热分解温度为288℃~425℃。在本项目工作温度下，热熔胶不会分解，但会有少量游离单体挥发。项目贴标胶使用量为400kg/a，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中《292塑料制品制造行业系数》2926塑料包装箱及容器制造行业系数表中吸塑工序产污系数为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为1.90kg/吨产品，贴标工序按每天工作2h计，则非甲烷总烃产生量为0.76kg/a，2.53×10-3kg/h。企业采用进口贴标机，设备内部自带热熔胶尾气冷凝装置，挥发的废气经冷凝后仅有少量无组织挥发到车间内，通过加强车间通风，该部分废气对环境的影响较小。
3、废气治理措施
建设单位拟对吹瓶制盖生产线配置1套两级活性炭吸附系统处理有机废气，在吹瓶机、注塑机、制盖机上设置集气罩并在集气罩四周设置软质垂帘，引入两级活性炭吸附系统，经一根15m高排气筒排放
处理风量计算说明：

根据生态环境部确认的《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008），根据附录A中2.1.2.3的排风罩的排风量计算公式如下：

Q=Fv

式中，
[image: image2.wmf]Q

—排风罩的排风量，m3/s；

F—排风罩罩口面积，m2；

v—排风罩罩口平均风速，m/s；

根据生态环境部确认的《局部排风设施控制风速检测与评估 技术规范》中“控制风速的限值要求”-表1，污染物粉尘对应的上吸式罩口风速不低于1.2m/s。 

在3台吹瓶机加热炉上方设顶吸集气罩，每台长×宽为1m×0.5m，则罩口长×宽设为1.1m×0.6m，罩口面积0.66m2，三台合计1.98m2；注塑机设置顶吸集气罩，长×宽为1m×1m，则罩口长×宽设为1.1m×1.1m，罩口面积1.21m2，制盖机设置顶吸集气罩，长×宽为1.0m×1.0m，则罩口长×宽设为1.1m×1.1m，罩口面积1.21m2同时采用软帘将罩口到设备间的间隙尽量封闭，罩口总面积4.4m2，罩口风速取1.2m/s，则球磨集气罩排风量：

Q =4.4m2×1.2m/s×3600s/h=19008m3/h
年工作时间2400h。考虑漏风损失，本次风机风量取20000m3/h。建设单位拟对吹瓶制盖工序配置1套两级活性炭吸附系统，引入一根15m高排气筒排放。有机废气经集气罩(集气效率95%)收集处理后通过两级活性炭吸附系统处理后进行排放。项目生产车间封闭建设，吹瓶制盖工序未收集的有机废气在车间无组织排放。
根据《工业源产排污核算方法和系数手册》，两级活性炭吸附系统处理效率可达80%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（DA001）排放，该工序非甲烷总烃产生量为4.05t/a，产生浓度排放浓度为84.375mg/m3，则该工序粉尘有组织排放量为4.05×95%×（1-80%）=0.7695t/a；排放速率0.32kg/h，排放浓度为16.875 mg/m3。
而未被收集的有机废气在车间内无组织排放，无组织排放量为4.05t×5%×0.2025t/a。
4、非正常情况污染物排放情况

非正常情况排放是设备检修、污染物排放控制措施达不到应有的效率、工艺设备运转异常等非正常情况下导致的污染物排放速率较大。在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的重要因素。

本项目非正常排放主要二级活性炭吸附装置故障，处理效率急剧下降为0，此时废气中非甲烷总烃可能出现超标现象，持续时间1小时考虑。在此情况下，非正常排放源强见表4-2。
表4-2   非正常情况废气污染源排放参数表
点源名称

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率kg/h

单次持续时间

/h

年发生

频次

吹瓶制盖线废气
二级活性炭吸附装置故障
非甲烷总烃
1.6875
1

1
建设单位应安排专人定期对环保设备进行检查、维护，发现破损及时更换，在事故状态时，要按规定停产检修。
5、治理技术原理及可行性分析

本项目主要瓶装纯净水的生产，配套瓶身和瓶盖制造线。瓶身注塑、吹塑有机废气和压盖废气均采用二级活性炭吸附处理，环评对活性炭吸附处理原理作如下说明：活性炭废气吸附塔是一种干式废气处理设备，选择不同填料可以处理多种不同废气，活性炭的吸附能力在于它具有巨大的比表面积（高达 600~1500m2/g），以及其精细的多孔表面构造。废气经过活性炭时，其中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其他组分分开，气体得到净化处理。该方法几乎适用于所有的气相污染物，一般是中低浓度的气相污染物，具有去除效率高等优点。但由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换或再生。企业应选用碘吸附值不低于800mg/g 或四氯化碳吸附率不低于60%的颗粒活性炭。 

参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）塑料制品工业中表2，塑料包装箱及容器制造可行的污染防治工艺有“除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术”。本项目废气污染物产生浓度较低，经二级活性炭吸附处理后可做到达标排放。因此，项目废气采用活性炭吸附处理是可行的；故本项目废气治理措施可行，同时通过上述计算可知，本项目废气在认真履行环评要求的前提下，各项污染物可达标排放。
6.监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）建设单位应对项目营运过程中产生各类污染物排放情况进行定期监测。
表4-3 项目营运期环境监测内容
类别

监测点位

监测因子

监测频次

废气
DA001排气筒采样口
非甲烷总烃
1次/年
厂房外设一个监控点
非甲烷总烃
1次/年
二、废水环境影响分析

本项目运营期产生的废水包括生活污水及生产废水，生活污水主要为办公及日常生活产生的污水，主要污染物为SS、CODCr、氨氮、BOD5等。生产废水包括纯水制备废水、瓶桶冲洗废水、地面冲洗废水。
4.2.1给水
本项目用水主要为职工生活用水、纯净水制备用水、冲洗瓶桶用水、冷却循环系统用水、地面冲洗用水及反冲洗用水。

4.2.2排水

本项目废水主要为职工生活污水、纯净水制备废水、反冲洗废水、瓶桶冲洗废水及地面冲洗废水。

①生活污水：生活废水排至园区污水管网。
②生产废水：浓水中主要含有少量水中的钙、镁离子等无机盐，浓度较低，废水水质较为简单排至厂区沉淀池用于厂区及周边林地绿化及道路冲洗用水，不外排。
废水污染源基本情况见下表。
表4.2-1废水污染源基本情况表
序号

废水类别

废水来源

污染物种类

污染治理措施

去向

1

生活污水

办公生活

SS、BOD5、COD、NH3-N、总P
化粪池
御东污水处理厂
2

生产废水

纯净水制备用水
SS
沉淀池
用于厂区及周边林地绿化及道路冲洗用水
3
瓶桶冲洗废水
SS
沉淀池
4
地面冲洗废水
SS、石油类

沉淀池

5
反冲洗废水
SS
沉淀池

（2）进入御东污水处理厂可行性分析
大同市御东污水处理厂位于御河东岸、桑干河北岸，利仁皂村西南1km。2010 年11月委托山西省环境科学研究院编制完成了《大同市御东新区污水处理工程环境影响报告书》，大同市环境保护局于2010年11月以同环函〔2010〕469 号对《大同市御东新区污水处理工程环境影响报告书》进行了批复。

大同市御东污水处理有限责任公司委托山西晋环科源环境资源科技有限公司编制完成了《大同市御东污水处理厂改扩建工程项目环境影响报告书》（2019年2月），同时取得了大同经济技术开发区行政审批局《关于大同市御东污水处理厂改扩建工程项目环境影响评价报告书的批复》（同开审批环函〔2019〕7号）。扩建工程生物处理系统污水处理能力为12万m3/d，深度处理系统污水处理能力为10万m3/d，处理系统采取“粗格栅+进水提升泵+细格栅+沉砂池+调节池+水解酸化+Biodopp反应池+高效混凝沉淀+芬顿高级氧化+辐流沉淀池+接触氧化池+砂滤池+接触消毒池+出水计量”，纳污范围包括御东新区的生活污水，以及通航高新产业园、医药健康产业园、空港物流产业园、先进制造装备园内以及智慧纺织基地各企业经各自污水处理站处理后达到国家下水道排放标准的生产废水；出水水质中CODcr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表Ⅴ类水水质标准，色度按照《城市污水再生利用景观环境用水水质》执行，其他指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。

大同市御东污水处理有限责任公司改扩建工程项目已于2021年12月建成，处理能力为12万m3/d，深度处理系统污水处理能力为10万m3/d，目前大同市御东污水处理厂接纳的污水量为7×104m³/d，而项目污水产生量为0.8m3/d，远小于大同市御东污水处理厂剩余可接纳污水的处理量。同时大同市御东污水处理厂配套的污水配套管网已覆盖项目区域，因此大同市御东污水处理厂完全可以接纳本项目污水。
综上所述，本项目废水可达标排放，且废水有明确的去向，不会对周围地表水环境造成明显影响。

表4-7   生活污水排入御东污水处理厂污染物排放情况表
项目

排放浓度

排放量t/a
PH

6.5-9.5
/

化学需氧量COD(mg/L)

500
0.135
五日生化需氧量BOD5(mg/L)
350

0.0945
SS(mg/L)

400
0.108
氨氮
45

0.0117
综上所述，本项目废水可达标排放，且废水有明确的去向，不会对周围地表水环境造成明显影响。

三、噪声环境影响分析

4.3.1噪声源强调查
本项目主要声源情况及降噪措施见表4.3-1。

表4.3-1  本项目主要工业噪声源降噪措施表
序号

声源名称

产生量

降噪措施
排放量
持续时间h
核算方法
声级水平/dB(A)

工艺
降噪效果/dB(A)

核算方法
声级水平
/dB(A)

1

1#空压机
类比法

90
减震、隔声

30

类比法
60

4
2
2#空压机
90
减震、隔声
30

60

4
3
1#灌装机
90
减震、隔声
30
60

8

4
2#灌装机
90
减震、隔声
30

60

8

5
注塑机
85
隔声
25

60

8

6

制盖机
85
隔声
25

60

8
7
风机
95
减震、隔声
30
65
8
8
水泵
90
减震、隔声
30
60
8
4.3.2噪声防治措施

为减小噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取如下防治降噪措施：

（1）选用低噪声装载机等设备，将产噪声设备尽量置于室内，风机采用围挡隔声措施，采用基础减振、柔性接头等措施，有效降低噪声污染对周围环境的影响；

（2）加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少震动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能；

（3）加强绿化，车间周围种植绿化带，阻隔噪声传播；

通过采取以上措施后，可降低噪声对周围环境造成污染，建设单位在严格落实环评要求的治理措施后，可有效的控制噪声污染，对周围声环境的影响。

4.3.3噪声影响及达标分析

1、评价标准

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

2、评价方法与预测模式
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目釆用附录A中“A2基本公式”以及附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测：
①户外声传播衰减的计算公式为：
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式中：Lp（r）——距声源r处的声级，dB（A）；

LP（r0）——参考位置（r0）处的声级，dB（A）；
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——A声级衰减；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
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A

——几何发散引起的A声级衰减；
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A

——大气吸收引起的A声级衰减；
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A

——地面效应引起的A声级衰减；
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A

——声屏障引起的A声级衰减；
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A

——其他多方面效应引起的A声级衰减；

②拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

t j——在T时间内j声源工作时间，s。

3、预测结果

本项目为新建项目，租用现有厂区内车间，目前厂内只剩本项目，贡献值作为评价量。则本项目厂界四周的噪声预测结果见表4.3-2。
表4.3-2   噪声预测结果  单位：dB（A）
序号

测定位置

贡献值
标准值

达标分析

昼间

昼间
1

厂界东侧

45
65
达标

2

厂界南侧

46
65
达标

3

厂界西侧

44
65
达标

4

厂界北侧

45
65
达标

由预测结果可知，本项目运营期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界噪声能够做到达标排放。
4.3.4噪声污染防治措施可行性分析

①生产设备噪声源分散布置在破碎车间内，同时企业加强车间门窗的隔声性能，考虑到车间门窗基本关闭情况，车间的整体隔声可达25dB(A)以上。
②泵类设备位于室内，下方加装减振垫，隔声量可达25dB(A)。

③选用低噪声设备，从源头控制噪声。

综合降噪能力可达25dB(A)-30dB(A)
以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，该措施可行。

4.4固体废物

4.4.1固体废物产生及利用处置情况
本项目运营期固体废物为废活性炭、不合格品、废滤膜、废机油及职工生活垃圾。
（1）生活垃圾

本项目劳动定员10人，年工作约300天。生活垃圾产生量按0.5kg/人/d，则员工生活垃圾产生量为1.5t/a，厂区设垃圾筒，集中收集后委托环卫部门定期清运。
（2）不合格品
本项目不合格品包括吹瓶制盖过程产生的不合格瓶桶及盖子，产生量约占原料总量的0.1％，产生量1.5t/a；外售再生塑料生产企业利用。

（3）废活性炭
为保证有机废气吸附效果，环评要求二级活性炭装置均500小时更换一次。二级活性炭吸附装置吸附VOCs 约为 3.2805t/a，装置更换下来的废活性炭约为43.2805t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废活性炭属于危险废物（HW49，900-039-49），收集后委托有资质的单位处置，同时需做好更换、转移等台账记录。同时，企业应选用碘吸附值不低于 800mg/g 或四氯化碳化碳吸附率不低于 60%的颗粒活性炭。
（4）废滤膜
本项目瓶装纯净水采用“二级反渗透”制备，反渗透系统的 RO 膜也需定期更换。无烟煤和 RO 膜按一年更换一次，项目设有2 套原水处理系统，类比同类型项目，废RO膜的产生量约为0.2t/a。分析产生环节废RO膜来自过滤市政供应自来水，以进一步除去废水中微量盐分、有机物质等。该部分固体废物不在《国家危险废物名录》（2025 年版）之列，不属于危险废物，收集后由专门的物资回收单位回收。
（5）废机油

项目设备机械保养维护过程中产生少量废机油，产生量为0.2t/a，按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2025），本项目营运期产生的废机油属于危险废物（编号：HW08，废物代码：900-214-08，废矿物油与含矿物油废物），本项目所产生的废机油暂存于危废间暂存，定期交由有资质单位处置。

本项目固体废物产生情况及处置措施见表4.4-1。
表4.4-1   本项目固体废物产生及处置情况一览表

主要生产单元
名称

属性
代码
产生量（t/a）
综合利用量（t/a）
处置量（t/a）

处置方式

产废周期
设备维修
废机油

危险废物
HW08 900-214-08
0.2

0

0.2
暂存于危废间，委托资质单位处置

1a
制瓶制盖
不合格品
一般工业固体废物

900-999-99

1.5
1.5
0

回收委托其他单位综合利用
90d

水处理
废滤膜
一般工业固体废物
900-999-66
0.2
0
0

由专门的物资回收单位回收
30d
废气处理
废活性炭
危险废物
HW49，900-039-49
43.2805
/
0

由专门的有资质回收单位回收
1d
职工生活
生活垃圾

生活垃圾
/
1.5
0
1.5
收集后交由当地环卫部门集中处置

1d
4.4.2危险废物环境管理要求
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017第43号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（国家环境保护总局令第23号）的要求，本次环评对项目产生危险废物收集、运输、转移及储存提出以下要求：

①危废暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力，并能确保初期雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒。贮存设施内应有安全照明设施及安全防护设施，环境保护主管部门应对贮存设施及危险废物进行定期检查。

②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）所示的标签，具体如下图：
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③危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

④必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑥危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

⑦在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

⑧建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

⑨联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

⑩危废暂存间内设置托盘。

综上所述，本项目固体废物按照废物的性质分别进行合理的处置，固废处置率100%，对周围环境影响不大。

环境管理要求：产生工业固废废物建设贮存设施场所，安全分类存放，尽可能的减少固体废物的产生、促进综合利用，执行排污许可管理制度的相关要求。场所进行安全处置，采取有效的措施保证场所安全运行。综上所述各类固体废物均能合理处置或综合利用。

4.5其他保护措施
4.5.1地下水土壤
（1）地下水、土壤污染源

本项目产生的废水主要为纯水制备废水，厂区沉淀池池已进行防渗，不会对地下水造成影响，本项目危废暂存间内放置废机油危险废物，会产生挥发性有机物对地下水及土壤环境产生影响。项目运营期大气污染物主要为颗粒物大部分污染物扩散于空气中，只有少量沉降于地面，对土壤环境影响较小。
（2）地下水、土壤污染途径

根据现场调查，场地不是采空区，不存在导水断层，随着项目运营时间增长，本项目的影响途径主要为垂直入渗。

（3）地下水、土壤防渗要求

①根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，防渗层的防渗性能应等效于6m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。将对危废间进行防渗措施。

4）地下水、土壤防控措施

①源头控制

本项目应加强日常管理，提高水的重复利用率，防止污染物的跑、冒、滴、漏，最大程度地减少污染源头；洗车废水、脱硫水循环利用不外排，初期雨水沉淀后车间洒水抑尘，不外排。建设单位应做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证各环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生
②分区防治措施

本项目不涉及重金属及持久性有机物等地下水污染因子，根据厂房各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》将项目区划分为重点防渗区、简单防渗区，并按要求进行地表防渗。分区防渗是根据不同装置的防渗要求，进行不同程度的防渗处理，消减污染物的渗入速度，有效防止地表泄漏对地下水、土壤的影响。本项目防渗污染防治分区见下表。
表4.5-1分区防渗方案
序号

位置

防渗分区

防渗技术要求

防渗方案

1

危废间、沉淀池
重点防渗区

防渗性能不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

危废间底部及四周均采取垂直防渗+水平防渗措施，底部采用HDPE-GCL复合防渗系统，上部50cm采用外加耐腐蚀混凝土等防渗，侧壁设防渗墙

2

厂区道路、生产车间
简单防渗区

硬化，下部粘土垫层夯实

硬化，下部粘土垫层夯实

绿化方案：应加强厂区绿化，厂区内道路两侧及车间四周进行绿化，进一步减少废气排放对周边土壤环境的影响。

4.5.2防治土壤沙化评价
根据山西省林业局和草原局、山西省生态环境厅关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知（晋林造发[2020]30号）及《全国防沙治沙规划（2011-2020）》，本项目位于山西省大同市云州区，根据规定，本次评价应对项目建设过程中可能造成的土地沙化影响进行分析评价。

造成土地沙化的原因包括自然因素和人为因素，自然因素包括气候变化，降雨减少，气温升高等，人为因素主要包括开荒、乱挖乱采、过度放牧、水资源利用不合理等。

本次评价主要从以下两个方面进行分析。

①用地性质及现状

本项目用地为大同市经济技术开发区装备园区内工业用地，场地现状为现有工业场地，未沙化。
②工程影响

本项目施工期仅在厂房内进行装修及设备安装，不会造成地表植被破坏，在现有场地内施工，范围较小，不会造成大面积的原生植被破坏和水土流失，对土地沙化的影响很小。项目运营后，厂区地面硬化，无裸露土地，不存在沙化土地。企业后续运营期间应对厂区周边沙区植被进行保护、修复，减少对沙区沙化土地的破坏，避免沙化土地进一步发生，实现项目开发建设与沙化土地的保护、修复工作和谐发展。

4.6监测计划
根据《环境监测技术规范》、《排污单位自行监测技术指南—总则》、《排污许可证申请与核发技术规范—水泥工业》和本厂的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划，监测点位、监控项目及监测频率。
表4.7-1   环境监测计划表

监测对象

监测点位

监测项目

监测频率

备注
大气

有机废气排气筒

非甲烷总烃
每年一次
委托检测

厂房外设置监测点
非甲烷总烃
每年一次
委托检测

噪声

厂界四周

等效连续A声级
每季度一次

委托检测

4.7环保投资估算
表4.8-1   环境保护投资估算一览表
类别
污染源

污染物
环保设施
投资万元
大气污染物

有机废气
非甲烷总烃
废气产生点上设置密闭集气罩集气罩，经过集气罩收集后通过一套两级活性炭吸附装置处理，处理后由1根15米高排气筒排放。
60
废水污染物

生活废水

生活废水沉淀后用于道路洒水，不外排
0
生产废水
沉淀池沉淀后用于洒水绿化
5
固废

职工日常生活

生活垃圾

厂房设垃圾桶，集中收集后委托环卫部门定期清运
1
生产线
不合格品
委托其他单位综合利用
0

废气处理
废活性炭
由专门的有资质回收单位回收
2
维修
废机油
收暂存于危废间，委托资质单位处置
2
水处理
废膜
由专门的物资回收单位回
0
噪声

生产设备、环保设备
设备噪声
基础减振、厂房隔声等措施
5
总计
75



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001生产线有机废气排气筒
	非甲烷总烃
	收集后经密闭管道一起进入1台两级活性炭吸附系统装置，处理后由1根15m高排气筒排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中大气污染物特别排放限值

	
	无组织
	非甲烷总烃
	全封闭车间，通风
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	地表水环境
	生活污水
	SS、CODCr、BOD5、氨氮
	生活污水经过市政管网排至御东污水处理厂
	《污水排入城镇下水道水质标准（GB31962-2015）》的A级标准

	
	生产废水
	SS
	循环利用，回用
	不外排

	声环境
	空压机、灌装机、废气处理风机、泵
	噪声
	对设备进行厂房隔声、基础减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	生活垃圾：厂房设垃圾筒，集中收集后委托环卫部门定期清运；不合格品：收集后委托其他单位综合利用；废膜委托专门回收单位回收，废活性委托有资质单位回收，废机油：暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的有关规定。

	土壤及地下水

污染防治措施
	对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险影响可接受，在采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施后，可将火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。

	其他环境

管理要求
	1、标识

各环保排放口及环保设施应当设置标识，标识设置根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）中规定设置。
标志名称

污水排放口

废气排放口

噪声排放源

一般固体废物

危险固体废物

提示标志
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警告标志
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国标代码

GB 15562.1－1995

（GB/15562.2-1995）及修改单

2、建设单位建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理渗透到企业的各项管理工作中。环境管理制度包括企业环保工作的总要求、环境管理机构的工作任务、环保设施的运行管理、污染物监测、排放考核、奖惩、环保员责任及环保资料归档等方面的内容。
3、其他管理要求
厂区及生产车间出入口安装高清视频监控；车辆进出口安装尾气监测装置，不达标车辆不进场建立门禁系统和电子台账。



六、结论

	综合以上分析，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。



附表：

建设项目污染物排放量汇总表

	       项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	/
	/
	/
	0.7695t/a
	/
	0.7695t/a
	+0.7695 t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.135t/a
	/
	0.135t/a
	

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.0117t/a
	/
	0.0117t/a
	

	一般工业

固体废物
	废滤膜
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	

	
	不合格品
	
	
	
	1.5t/a
	
	1.5t/a
	

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	

	
	废活性炭
	
	
	
	43.2085t/a
	
	43.2085t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件













厂区办公楼





租用车间现状





厂区现状





生产车间内部





图1   本项目用水平衡图（m3/d）





 





附图1  地理位置图





本项目位置





附图2-1  本项目总平面布置图





图例：


500m范围：


50m范围：


租用厂区范围：


本项目位置：


大气环境保护目标：





附图2   环境保护目标图 1:7000





附图3平面布置图





本项目位置





附图4与大同市三线一单管控单位置关系图





附图5与大同市经济开发区位置关系图   





本项目位置





附图5现有工程平面布置图





本项目位置





附图6与装备制造产业园区发展规划位置关系图   





本项目位置





附图7与桑干河自然保护区位置关系图   
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