                                             
                

同开审批环函〔2026〕6号
关于大同喜相逢饮品有限公司4万吨/年
纯净水生产线建设项目环境影响报告表的批复

大同喜相逢饮品有限公司：
你公司报送的《大同喜相逢饮品有限公司4万吨/年纯净水生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
一、大同喜相逢饮品有限公司4万吨/年纯净水生产线建设项目位于大同经济技术开发区装备制造产业基地园通街365号。大同经济技术开发区发展与行政审批部于2026年7月30日对该项目进行了备案，项目代码：2607-140251-89-05-833321。项目总投资500万元，其中环保投资75万元。主要建设内容及规模：租用现有空置厂房作为生产车间，建设3条纯净水生产线，主要购置注塑机、制盖机、吹瓶机、压缩机、罐装机及水处理设备等，建设相关生产线及其他相关配套设施；项目年产纯净水4万吨。在严格落实“报告表”提出的各项环境保护对策措施的情况下，做到污染物达标排放，满足污染物排放总量控制指标的前提下，我单位原则同意该项目按专家评审意见修改后的“报告表”及评估报告所确认的项目性质、规模、地点、采取的生产工艺、污染防治措施进行建设。                   
 二、在项目设计、建设和运行管理中要重点做好以下工作：
（1）认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实“报告表”提出的各项污染防治措施，降低对周边环境的影响。
（2）大气污染治理措施。吹瓶机配套密闭腔体负压收集废气，注塑机、制盖机上方0.2m处设置集气罩并配备阻燃软帘，包装机进出口0.25m处设置侧吸集气罩，吹瓶、制盖、包装、贴标产生的废气经密闭集气罩收集后排入一套两级活性炭吸附装置处理后15m 高排气筒排放；厨房炉灶燃用液化天然气及电磁灶，厨房油烟经静电式油烟净化器处理后通过专用烟道排放。吹瓶、制盖及包装过程产生的有组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 年修改单）中大气污染物特别排放限值；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准。           
（3）水污染治理措施。废水主要为职工生活污水、纯净水制备废水、反冲洗废水、瓶桶冲洗废水、化验废水及地面冲洗废水。生活废水排至园区污水管网；生产废水非采暖期排至厂区沉淀池用于厂区绿化及道路冲洗用水，不可利用部分排入市政污水管网，采暖期排至市政管网，最终生产废水及生活污水经市政管网排至大同市御东污水处理厂。污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》的 B 级标准及污水处理厂入厂标准限值。     （4）噪声污染治理措施。选用低噪声设备，将产噪声设备尽量置于室内，风机采用围挡隔声、基础减振、柔性接头等措施；空压机安装消声器；加强绿化，车间周围种植绿化带等减少噪声对周围环境的影响。运营期工业企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。     
（5）固体废弃物污染治理措施。运营期固体废物为废活性炭、不合格品、废滤膜、废滤芯、废机油及职工生活垃圾。不合格品外售再生塑料生产企业利用；废过滤膜由专门的物资回收单位回收；废滤芯外售物资回收单位；水处理废活性炭由滤料供应厂家回收再生；废机油、废气处理废活性炭分区暂存于危废贮存库（10㎡）内，定期委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
三、严格落实“报告表”提出的环境管理和环境监测计划，加强区域环境质量的监测。落实地下水、土壤污染防治措施，制定环境保护相关制度和防止污染事故应急措施，确保环境风险降至最低。  
四、本项目主要污染物排放总量控制指标为：挥发性有机物0.179t/a。 
五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。
六、应将以上意见和“报告表”规定的保护措施落实到设计与施工中。严格执行环境保护“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产或者使用；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。
[bookmark: _GoBack]七、依据《关于大同市装备制造产业园区监管权限的复函》（同环函【2022】208号）文件精神，大同市生态环境局云州分局负责本项目的日常监督、管理工作。


大同经济技术开发区发展与行政审批部     
                        2026年9月23日                                                                                                                                   















抄送：大同市生态环境局云州分局、大同市生态环境局开发区分局、山西邑洁环保咨询服务有限公司
