                                             
                

同开审批环函〔2026〕7号
关于山西同达药业有限公司
新建甲类仓库项目环境影响报告表的批复

山西同达药业有限公司：
你公司报送的《山西同达药业有限公司新建甲类仓库项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
一、山西同达药业有限公司新建甲类仓库项目位于大同经济技术开发区医药产业园。大同经济技术开发区发展与行政审批部于2026年1月20日对该项目进行了备案，项目代码：2601-140251-89-01-176417。项目总投资363万元，其中环保投资20万元。主要建设内容：在厂区西北角新建1 座53m×14m×5.5m单层甲类仓库，内设有机酸库、无机酸库、碱库、易制毒库、氧化剂库、库房一、库房二、库房三、库房四、库房五。
在严格落实“报告表”提出的各项环境保护对策措施的情况下，做到污染物达标排放，我单位原则同意该项目按专家评审意见修改后的“报告表”及评估报告所确认的项目性质、规模、地点、采取的生产工艺、污染防治措施进行建设。                   
 二、在项目设计、建设和运行管理中要重点做好以下工作：
（1）认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实“报告表”提出的各项污染防治措施，降低对周边环境的影响。
（2）噪声污染治理措施。选用低噪声设备，采取基础减振、室内隔声等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
（3）固体废弃物污染治理措施。本项目为甲类仓库仓储项目，不产生危险废物。危化品由各生产车间领用后，使用过程中产生的废试剂、废容器、废包装（沾染危化品）由各部门将其送入企业危废贮存库暂存后交由石家庄成合环保科技有限公司、山西省太原固废处置中心（有限公司）处置，废包装由储运部收集后统一外售。
（4）土壤及地下水污染防治措施 。本项目所有危化品均储存于密封桶或者密封瓶等密闭容器内，从而避免与地面直接接触，杜绝对地下水和土壤的污染；本项目仓库为重点污染防治区，仓库地面采用不发火细石混凝土防静电环氧树脂地面，铺设2—3mm 厚高密度聚乙烯膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，需严格按照重点防渗区防渗技术要求建设，并确保其可靠性和有效性，从而对地下水和土壤安全进行防控和保护。
（5）环境风险防范措施。确保仓库正常工作，加强监护与管理工作，仓库做重点防渗处理，配套建设中和水池，确保事故情况下危化品不外排；定期对员工进行安全教育培训；建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，落实每日巡查、每月排查、每年全面排查；厂区事故池日常应保持空置或预留足够应急容积，非事故状态下占用容积一般不应超过1/3，并具备紧急排空能力。地下水开展跟踪监测，发现异常立即启动整改与应急响应。投产前，企业须将本项目甲类仓库及23 种危险化学品纳入现有突发生态环境事件应急预案并编制“一库一策、一物一卡”的现场处置方案，完成修订后重新报生态环境主管部门备案。
三、严格落实“报告表”提出的环境管理和环境监测计划，加强区域环境质量的监测。落实地下水、土壤污染防治措施，制定环境保护相关制度和防止污染事故应急措施，确保环境风险降至最低。  
四、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。
五、应将以上意见和“报告表”规定的保护措施落实到设计与施工中。严格执行环境保护“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产或者使用；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。
六、大同市生态环境局开发区分局负责本项目的日常监督、管理工作。


大同经济技术开发区发展与行政审批部     
                        2026年11月13日                                                                                                                                   
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抄送：大同市生态环境局开发区分局、大同市平城区宸旭环境信息咨询有限公司
